1 什么时候进行参数更新？

2 什么时候进行软件更新？

# 1 软件更新：

创建一个mqtt对象。

## ftp命令。

更新命令：

处理软件更新。

解压文件。zipfile.ZipFile("dir"+ name, "r")

z.extractall(path="../path")

z.close()

软件更新：

传入： 源文件地址。判断是文件还是文件夹。

1. 拷贝文件夹shutil.copytree(orPath,desPath)
2. Shutil.copy2(path,path)
3. 关闭程序，taskkill /f /im %s () /s 连接远程系统，

view命令.